**DHT22传感器**

1. **传感器功能：**

监测当前空气温度和湿度

1. **端口说明：**

+：电源接口

— ：地线接口

OUT ：传感器数据接口

1. **端口连接：**

+：连接Arduino MEGA 2560 +5V电源IO接口

— ：连接Arduino MEGA 2560 GND接地IO接口

OUT ：按程序设计连接到Arduino MEGA 2560 模拟IO接口（A0~A15）

1. **函数使用**

使用getHum() 函数返回该传感器检测到的湿度值，

使用getTem() 函数返回该传感器检测到的温度值。